**Bisoclassic Ergänzungssteine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus  **Bisoclassic-Bauplatten**  **Festigkeitsklasse 2**  **Rohdichteklasse 0,55**  mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.  Format: 49,0 cm / **11,5 cm** / 24,0 cm – 8DF | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus  **Bisoclassic Vollstein**  **Festigkeitsklasse 2**  **Rohdichteklasse 0,55**  mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.  Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DF  Format: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DF  Format: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DF  Format: 24,0 cm / **36,5 cm** / 11,5 cm – 6DF  Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 7,1 cm – NF  Format: 24,0 cm / **14,0 cm** / 11,5 cm – 2NF  Format: 30,0 cm / **24,0 cm** / 6,0 cm  Format: 49,0 cm / **10,0 cm** / 19,0 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus  **Bisoclassic Vollstein**  **Festigkeitsklasse 4**  **Rohdichteklasse 0,65**  mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.  Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DF  Format: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DF  Format: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DF  Format: 24,0 cm / **36,5 cm** / 11,5 cm – 6DF | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus  **Bisoclassic Vollstein**  **Festigkeitsklasse 6**  **Rohdichteklasse 0,80**  mit Leichtmauermörtel LM 36 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.  Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DF  Format: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DF  Format: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DF | EUR/m² | EUR |

**Bisoclassic U-Stein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Ringanker aus  **Bisoclassic U-Steinen**  mit Bisotherm Leichtmauermörtel liefern und verlegen einschl. Bewehrung und Beton nach Statik, incl. aller Nebenleistungen.  **zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm**  Format:  24,0 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm  24,0 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm  24,0 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm | EUR/m | EUR |

**Deckenabmauerung aus Bisoclassic Vollsteinen mit Bisotherm-Leichtmauermörtel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | **Bisotherm-Vollsteine**  als **Deckenabmauerungssteine** mit Bisotherm-Leichtmauermörtel liefern und vermauern  **zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_ cm**  Abmauerungssteinhöhe:  14,0 cm / 17,5 cm / 19,0 cm / 24,0 cm | EUR/m | EUR |

**Biso Deckenrandelement und Biso Dämmelement**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Deckenabmauerung mit dem  **Biso Deckenrandelement**  herstellen. Die 1,25 m langen Elemente mit integrierter Wärmedämmung und einer äußeren Bisothermleichtbeton-Vorsatzschale können auf die oberste Bisothermsteinschicht geklebt und mechanisch befestigt werden, bei 22,0cm und 25cm immer kleben und mechanisch befestigen.  Format:  125,0 cm / **18,0 cm** / 10,5 cm  125,0 cm / **20,0 cm** / 10,5 cm  125,0 cm / **22,0 cm** / 10,5 cm  125,0 cm / **25,0 cm** / 10,5 cm  125,0 cm / **18,0 cm** / 14,5 cm  125,0 cm / **20,0 cm** / 14,5 cm  125,0 cm / **22,0 cm** / 14,5 cm  125,0 cm / **25,0 cm** / 14,5 cm | EUR/m | EUR |
|  | m² | **Biso Dämmelement**  Betonbauteile bekleiden und homogenen Putzgrund herstellen. Die 1,25 m langen Elemente mit integrierter Wärmedämmung und einer äußeren Bisothermleichtbeton-Vorsatzschale können wie sonstige Dämmplatten befestigt werden.  Format:  125,0 cm / **60,0 cm** / 10,5 cm  125,0 cm / **60,0 cm** / 14,5 cm | EUR/m² | EUR |