**Bisoclassic Ergänzungssteine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus**Bisoclassic-Bauplatten****Festigkeitsklasse 2****Rohdichteklasse 0,55**mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.Format: 49,0 cm / **11,5 cm** / 24,0 cm – 8DF | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus**Bisoclassic Vollstein****Festigkeitsklasse 2****Rohdichteklasse 0,55**mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DFFormat: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DFFormat: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DFFormat: 24,0 cm / **36,5 cm** / 11,5 cm – 6DFFormat: 24,0 cm / **11,5 cm** / 7,1 cm – NFFormat: 24,0 cm / **14,0 cm** / 11,5 cm – 2NFFormat: 30,0 cm / **24,0 cm** / 6,0 cmFormat: 49,0 cm / **10,0 cm** / 19,0 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus**Bisoclassic Vollstein****Festigkeitsklasse 4****Rohdichteklasse 0,65**mit Bisotherm-Leichtmauermörtel LM 21 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DFFormat: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DFFormat: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DFFormat: 24,0 cm / **36,5 cm** / 11,5 cm – 6DF | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der nichttragenden Innenwände als „leichte Trennwände“ nach DIN 4103 aus**Bisoclassic Vollstein****Festigkeitsklasse 6****Rohdichteklasse 0,80** mit Leichtmauermörtel LM 36 liefern und verarbeiten, einschl. aller Nebenleistungen.Format: 24,0 cm / **11,5 cm** / 11,3 cm – 2DFFormat: 24,0 cm / **17,5 cm** / 11,5 cm – 3DFFormat: 24,0 cm / **30,0 cm** / 11,5 cm – 5DF | EUR/m² | EUR |

**Bisoclassic U-Stein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Ringanker aus**Bisoclassic U-Steinen**mit Bisotherm Leichtmauermörtel liefern und verlegen einschl. Bewehrung und Beton nach Statik, incl. aller Nebenleistungen.**zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_\_ cm**Format: 24,0 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm24,0 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm24,0 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm | EUR/m | EUR |

**Deckenabmauerung aus Bisoclassic Vollsteinen mit Bisotherm-Leichtmauermörtel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | **Bisotherm-Vollsteine** als **Deckenabmauerungssteine** mit Bisotherm-Leichtmauermörtel liefern und vermauern**zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_ cm**Abmauerungssteinhöhe: 14,0 cm / 17,5 cm / 19,0 cm / 24,0 cm | EUR/m | EUR |

**Biso Deckenrandelement und Biso Dämmelement**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Deckenabmauerung mit dem **Biso Deckenrandelement** herstellen. Die 1,25 m langen Elemente mit integrierter Wärmedämmung und einer äußeren Bisothermleichtbeton-Vorsatzschale können auf die oberste Bisothermsteinschicht geklebt und mechanisch befestigt werden, bei 22,0cm und 25cm immer kleben und mechanisch befestigen.Format: 125,0 cm / **18,0 cm** / 10,5 cm125,0 cm / **20,0 cm** / 10,5 cm125,0 cm / **22,0 cm** / 10,5 cm125,0 cm / **25,0 cm** / 10,5 cm125,0 cm / **18,0 cm** / 14,5 cm125,0 cm / **20,0 cm** / 14,5 cm125,0 cm / **22,0 cm** / 14,5 cm125,0 cm / **25,0 cm** / 14,5 cm | EUR/m | EUR |
|  | m² | **Biso Dämmelement** Betonbauteile bekleiden und homogenen Putzgrund herstellen. Die 1,25 m langen Elemente mit integrierter Wärmedämmung und einer äußeren Bisothermleichtbeton-Vorsatzschale können wie sonstige Dämmplatten befestigt werden.Format: 125,0 cm / **60,0 cm** / 10,5 cm125,0 cm / **60,0 cm** / 14,5 cm | EUR/m² | EUR |