**BisoBims Hbl**

**Zulassung Z-17.1-262**

DIN EN 771-3, DIN V 18151-100

**Mauerwerk aus tragenden / nichttragenden Innenwänden, tragenden Außenwänden, Kellerwänden (nicht zutreffendes streichen bzw. löschen)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus**BisoBims Hbl****Festigkeitsklasse 2****Rohdichteklasse 0,80**mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cmFormat: 49,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cmFormat: 49,7 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus**BisoBims Hbl****Festigkeitsklasse 4****Rohdichteklasse 0,90**mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cmFormat: 49,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cmFormat: 24,7 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus**BisoBims Hbl****Festigkeitsklasse 4****Rohdichteklasse 1,00**mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.Format: 24,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cmFormat: 24,7 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus **BisoBims Hbl****Festigkeitsklasse 6****Rohdichteklasse 1,20** mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cmFormat: 24,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |

**BisoBims U-Stein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Ringanker aus**BisoBims U-Steinen**mit Normalmörtel liefern und verlegen einschl. Bewehrung und Beton nach Statik, incl. aller Nebenleistungen.Format: 24,0 cm / **17,5 cm** / 23,8 cm24,0 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm24,0 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm24,0 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm**zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_ cm** | EUR/m | EUR |