**BisoBims Hbl**

**Zulassung Z-17.1-262**

DIN EN 771-3, DIN V 18151-100

**Mauerwerk aus tragenden / nichttragenden Innenwänden, tragenden Außenwänden, Kellerwänden (nicht zutreffendes streichen bzw. löschen)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus  **BisoBims Hbl**  **Festigkeitsklasse 2**  **Rohdichteklasse 0,80**  mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.  Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cm  Format: 49,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm  Format: 49,7 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus  **BisoBims Hbl**  **Festigkeitsklasse 4**  **Rohdichteklasse 0,90**  mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.  Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cm  Format: 49,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm  Format: 24,7 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus  **BisoBims Hbl**  **Festigkeitsklasse 4**  **Rohdichteklasse 1,00**  mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.  Format: 24,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm  Format: 24,7 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |
|  | m² | Mauerwerk der tragenden / nichttragenden Innenwände/ Außenwände, Kellerwände aus  **BisoBims Hbl**  **Festigkeitsklasse 6**  **Rohdichteklasse 1,20**  mit Normalmörtel liefern und herstellen einschl. der Ergänzungsblöcke und aller Nebenleistungen.  Format: 49,7 cm / **17,5 cm** / 23,8 cm  Format: 24,7 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm | EUR/m² | EUR |

**BisoBims U-Stein**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | m | Ringanker aus  **BisoBims U-Steinen**  mit Normalmörtel liefern und verlegen einschl. Bewehrung und Beton nach Statik, incl. aller Nebenleistungen.  Format:  24,0 cm / **17,5 cm** / 23,8 cm  24,0 cm / **24,0 cm** / 23,8 cm  24,0 cm / **30,0 cm** / 23,8 cm  24,0 cm / **36,5 cm** / 23,8 cm  **zusätzliche Dämmstoffdicke: \_\_\_\_\_\_\_ cm** | EUR/m | EUR |