**Biso Flachstürze und Stürze**

Einbauvorschriften, mögliche Längen und weitere Angaben siehe Technische Information „Biso Flachstürze und Sturz“

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|  | Stück | **Bisotherm Flachstürze 11,5 / 11,5**  **Stabbewehrt**  **Auflager je Seite 12,5cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_­­­\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Flachstürze 17,5 / 11,5**  **Stabbewehrt**  **Auflager je Seite 12,5cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 11,5 / 24,0**  **Stabbewehrt**  **Auflager je Seite 25,0cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 17,5 / 24,0**  **Stabbewehrt**  **Auflager je Seite 25,0cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 11,5 / 24,0**  **Bügelbewehrt**  **Auflager je Seite 25,0cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |
|  | Stück | **Bisotherm Stürze 17,5 / 24,0**  **Bügelbewehrt**  **Auflager je Seite 25,0cm**  für eine lichte Öffnungsweite von  **\_\_\_\_\_\_\_\_cm**  liefern und sach- und fachgerecht nach statischen Angaben verlegen, einschl. aller Nebenleistungen. | EUR/Stück | EUR |